**Millised nähtud võrkudest on 802.11a, 802.11b, 802.11g või 802.11n standardi võrgud? Mitu tugijaama on igas nähtud võrgus?**

**802.11a**

Itcollege (BSSID 3, BSSID 4)

**802.11b**

esimene

**802.11g**

Margus-2-4GHz

itcollege (BSSID 1, BSSID 2)

sidelabor5test1

linksys

**802.11n**

Margus-5GHz

sidelabor5300mb

**Millised 2 võrku on kõige tugevama signaaliga?**

Esimene (-34dBm)

Margus-2-4GHz, Margus-5GHz (-36GHz)

**Selgitada inSSIDer'i tabelis näidatavate MAC aadresside tähendust. Abiks on osa käsu netsh wlan show interface väljundist.**

Võrguseadme füüsiline aadress (OSI layer 2). Sisaldab tootja kohta käivat teavet.

**Millised raadiokanalid on kasutuses ja kus on veel vaba ruumi uute võrkude jaoks?**

Kasutusel on 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 36. 44+48, 48+44, 132. Ruumi on vahepealsetel kanalitel. ☺